1. ¿Va bien si seguimos adelante con esta estructura de la red XYZ en la que hemos prescindido de la capa de distribución?
2. **\*\*explicar como hemos configurado las VLAN y mostrarle los pings\*\*.**
3. **¿Este direccionamiento es excesivo? ¿Iría mejor un 192.168.x.x/24?**
4. **¿Suponiendo que elegimos la versión donde hacemos VLANs extra para los servidores(diferentes de la VLAN1), se harían de la manera que tenemos pensada (explicarle lo que tenemos pensado)?**
5. ¿Para configurar la supuesta VLAN 172.17.10.10, la configuración en los MLS se haría de la misma manera?
6. **¿Por qué no nos funciona el Etherchannel?¿Como debería hacerse?**
7. ¿Qué servidores privados habría? ¿DHCP? ¿DNS? ¿Los servidores Syslog y Netflow irían en la parte de servidores privados? ¿A qué se refiere con zona segura?¿Otro firewall?
8. **¿Sabemos que la red ABC deberá tener un sistema autonomo, cuando tengamos las redes XYZ y ABC preparadas, para interconectarlas, habrá que utilizar un protocolo tipo EGP (En específico el BGP visto en clase)?**